Elektrische keuring – praktisch advies (geen reden tot ongerustheid)
De elektrische installatie werd niet conform gekeurd, wat bij oudere woningen heel normaal is. Het gaat hoofdzakelijk om administratieve en technische regularisaties, geen gevaarlijke of ingrijpende werken.
Wat moet er concreet gebeuren?
1. Nieuwe differentieelschakelaar (30 mA) plaatsen (de huidige testknop werkt niet).
2. Eendraadschema en situatieschema laten opmaken (verplicht document, snel geregeld).
3. Aarding en equipotentiaalverbindingen vervolledigen (water, gas, verwarming correct verbinden).
4. Zekeringkast ordenen en beveiligen
· openingen afsluiten
· kringen correct labelen
· losse of ongebruikte leidingen netjes afwerken
5. Enkele contactdozen/schakelaars correct bevestigen.
👉 Belangrijk: er is geen volledige vernieuwing van de installatie nodig.
Prijsindicatie (realistisch & marktconform):
💶 ± €2.000 tot €3.500, afhankelijk van de gekozen elektricien en afwerking.
Hoe verloopt het praktisch?
· Elektricien voert de aanpassingen uit (meestal 1 à 2 werkdagen).
· Nadien een herkeuring (± €150–€200).
· Na goedkeuring is alles volledig in orde volgens AREI.

